en	Learn which browser to use, about vehicles average speed, how open mapping, geocoding and optimization algorithms
he	למדו באיזה דפדפן להשתמש, מהי מהירות הרכב הממוצעת, כיצד לבצע מיפוי, קידוד גאוגרפי ואופטימיזציה

en	Important informations before starting
he	מידע חשוב לפני ההתחלה

en	Browser
he	דפדפן

en	Mapotempo is a web application optimized for the following browsers
he	Mapotempo היא אפליקצית רשת המותאמת עבור הדפדפנים הבאים

en	|Firefox|

en	`Firefox <https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/>`_

en	|Chrome|

en	`Chrome <https://www.google.com/chrome/browser/desktop/>`_

en	|Internet Explorer|

en	`Internet Explorer 9 and + <https://www.microsoft.com/en-US/download/internet-explorer-11-for-windows-7-details.aspx>`_

en	If your browser is different from one of the above, please download one of them by clicking on the logo of the chosen browser. The download is free and takes a few minutes.
he	אם דפדפן אחר בשימוש, אנא הורידו אחד מן הנ"ל על ידי לחיצה על הסמליל של הדפדפן. ההורדה היא חינמית ולוקחת מספר דקות בלבד.

en	|microsoft-edge|

en	Microsoft Edge

en	|safari|

en	Safari

en	The Mapotempo Live mobile app can be used on Android devices. iOS development is currently under way.
he	אפליקצית Mapotempo Live לנייד ניתנת לשימוש במכשירי אנדרואיד. התאמה עבור iOS נמצאת בפיתוח.

en	|logoMTL|

en	Mapotempo Live

en	Vehicle Types
he	סוגי רכבים

en	For each category of vehicle and each type of road, an average speed is derived from multiple studies. This average speed takes into account the time spent on traffic or stopping in front of traffic lights. It does not take into account the time spent searching for parking spaces or deliveries.
he	עבור כל קטגורית רכב וסוג דרך, מהירות ממוצעת נגזרת ממספר מקורות. המהירות הממוצעת לוקחת בחשבון זמני עצירה ברמזורים ועומסי תנועה. אין התחשבות בזמן הדרוש למציאת מקום חניה ולהטענת משא.

en	For average speed calculation in Mapotempo, the Light Vehicle profile uses a range of information to deduce the speed on each segment of the route. If the speed limit is available in Open Street Map, it will be used. Otherwise, a weighting is applied according to the type of road. Then the speed is decreased in urban/business areas, and decreased further in city centers. Finally, Open Street Routing Map itself uses a number of parameters: penalties are added for each bend, set of traffic lights, road width and surface type.
he	לחישוב מהירות ממוצעת ב-Mapotempto, פרופיל הרכב הקל משתמש במגוון מקורות מידע כדי להסיק את מהירות הרכב בכל קטע דרך. אם מגבלת המהירות זמינה במפת Open Street, ייעשה בה שימוש בחישוב. אחרת, חישוב משקל מיושם לסוג הדרך. אז המהירות מופחתת עבור אזורים עירוניים, ומופחתת שוב במרכזי ערים. לבסוף, מפת Open Street Routing בעצמה משתמשת במספר של פרמטרים: המהירות פוחתת עבור כל עקומה, רמזור ועבור משטח הכביש ורוחבו.

en	Fastest
he	מסלול הכי מהיר

en	The routing engine takes the shortest journey time as its basis.
he	מנוע תוכנת הניווט בוחר את זמן הנסיעה הקצר ביותר בתור ברירת מחדל.

en	For **light vehicles (LV)** of less than 3.5 t:
he	עבור **רכב קל (LV) ** שמשקלו פחות מ-3.5 טונות:

en	in urban areas and peripheries, this average speed is 18 km/hour
he	באזורים עירוניים וסביבתם, המהירות הממוצעת היא 18 קילומטרים לשעה

en	in inter-urban areas (outside urban areas, for example: routes on a township, county or more), this average speed is 30 km/hour.
he	באזורים מחוץ לעיר (לדוגמה, כבישים בין ערים, ברחבי המחוז וכך הלאה) המהירות הממוצעת היא 30 קילומטרים לשעה.

en	For **heavy goods vehicles (HGVs)** of more than 3.5 t, the default speed is defined by HERE maps (ex-Nokia Map), specialist in the transit of heavy goods vehicles. The planning and the optimization of the routes are studied according to a road network adapted to HGVs vehicles.
he	עבור **רכב כבד (HGV) ** שמשקלם עולה על 3.5 טונות, המהירות ההמוצעת מוגדרת על ידי מפות HERE (לשעבר, מפות Nokia), המותאמות לרכב כבד. התכנון והאופטימיזציה של המסלולים הם לפי רשת הכבישים בהתאמה לרכב כבד.

en	For **cycles**, the average speed is between 16 km/h and 20 km/h. Cycling routes are designed for delivery tricycles.
he	עבור דו גלגלי, המהירות הממוצעת היא בין 16 ל-20 קילומטרים לשעה. מסלולי אופניים מותאמים למשלוחים.

en	For **pedestrians**, the average speed is between 4 km/h and 5 km/h.
he	עבור הולכי רגל, המהירות הממוצעת היא בין 4 ל-5 קילומטרים לשעה.

en	These default duration and speeds can be adjusted and weighted in Mapotempo (in global setup or vehicle configuration).
he	המשך הבסיסי והמהירויות ניתנות להתאמה ב-Mapotempo (באופן כללי או בתצורת רכב ספציפי).

en	Shortest
he	הכי קצר

en	The routing engine takes the route covering the fewest kilometers as its basis.
he	מערכת הניווט מחפש את המסלול שמכסה את מספר הקילומטרים הקטן ביותר בתור בסיס.

en	At present, this option is only available for **light vehicles (LV)**.
he	כרגע, האופציה היחידה שזמינה היא **רכב קל**.

en	Map
he	מפה

en	Because of its reliability, frequent updates and the ability to interact with the map, Mapotempo has chosen ‘OpenStreetMap <http://openstreetmap.fr/>’_ for light vehicles. This offers the Mapotempo user the best tool available on the market.
he	מטעמי אמינות, והצורך לעדכונים תכופים ושימוש במפה, Mapotempo משתמשת ב- ‘OpenStreetMap <http://openstreetmap.fr/>’_עבור רכבים קלים. באופן זה מתאפשר למשתמשי Mapotempo להיעזר בכלי הטוב ביותר בשוק.

en	Although powered and updated daily by a large community of public sector and private contributors, OpenStreepMap mapping may in some places have non-updated information. This is related to the fact that roads and traffic plans are constantly changing.
he	למרות שהיא מתעדכנת מדי יום על ידי קהילת משתמשים גדולה במגזר הפרטי והעסקי, OpenStreepMap עדיין עשויה להכיל מידע לא-מעודכן. זה נוגע לשינויים בכבישים ונתיבים.

en	For information purposes, it is estimated that 200 000 new addresses are created annually in France.
he	לידיעה, מוערך שכמאתיים אלף כתובות חדשות נוספות מדי שנה בצרפת.

en	If, for example, some roads or one way streets are not up to date, you can directly make changes to OpenStreetMap (by clicking on the link below, then follow the instructions). We can train you in the use of the mapping update tool. You can also contact us to update the map on the basis of your information.
he	אם, למשל, אחד מן הרחובות אינו מעודכן, ניתן לבצע שינויים ב-OpenStreetMap (על ידי לחיצה על הקישור למטה וביצוע לפי ההוראות). ניתן לתרגל שימוש בכלי עדכון המפה. ניתן גם ליצור קשר כדי לעדכן את המפה בהתאם למידע שברשותך.

en	`OpenStreetMap2 <https://openstreetmap.org>`_

en	Geocoding
he	קידוד גאוגרפי

en	Geocoding involves assigning geographic coordinates (longitude / latitude) to an address. Mapotempo includes in its functionalities automatic geocoding.
he	קידוד גאוגרפי כרוך בהקצאת קואורדינטות גאוגרפיות (קו אורך / קו רוחב) לכתובת. Mapotempo משתמשת בקידוד גאוגרפי אוטומטי.

en	Although we use the best available geocoding services on the market, it is up to you to enter your addresses (street number, complete street name without abbreviation, etc.) so that the geocoding service interprets them correctly and positions them right on the map.
he	למרות שאנו משתמשים בשירותי הקידוד הגיאוגרפי הטובים ביותר בשוק, עליכם להזין את כתובותיכם (מספר רחוב, שם רחוב מלא ללא קיצור וכו ') כך ששירות קידוד גיאוגרפי יפרש אותם נכון וימקם אותם ישירות על המפה.

en	The quality of the addresses is important especially when importing massive files. The operation of importing massive files into Mapotempo may thus require a control on your part in order to validate the correct positioning of your addresses on the map.
he	איכות הכתובות חשובה במיוחד בייבוא קבצים מסיביים. פעולת ייבוא קבצים עצומים ל- Mapotempo עשויה לפיכך לדרוש שליטה מצידך על מנת לאמת את המיקום הנכון של כתובותיך במפה.

en	In this case, you can set the point directly on the map to the right position. For an import that does not require any control, you also have the possibility to integrate in your file the GPS coordinates of your addresses.
he	במקרה זה, תוכלו להגדיר את הנקודה ישירות על המפה למיקום הנכון. לייבוא שאינו דורש שום בקרה, יש לך גם אפשרות לשלב בקובץ את קואורדינטות ה- GPS של הכתובות שלך.

en	Optimization
he	אופטימיזציה

en	Mapotempo uses the most relevant optimization algorithms. We have limited the computation time dedicated to optimization with the aim of creating a balance between optimization precision and computation time.
he	Mapotempo משתמש באלגוריתמי האופטימיזציה הרלוונטיים ביותר. הגבלנו את זמן החישוב המוקדש לאופטימיזציה במטרה ליצור איזון בין דיוק אופטימיזציה לזמן חישוב.

en	If the order of the planned and automatically optimized route by Mapotempo seems to merit adjustments, it is possible to modify the order manually by "drag and drop".
he	אם נראה כי סדר המסלול המתוכנן והמותאם באופן אוטומטי על ידי Mapotempo הוא ראוי להתאמות, ניתן לשנות את ההזמנה באופן ידני על ידי "גרור ושחרר".

en	Limits
he	מגבלות

en	Maximum number of clients in the address database: 10 000.
he	מספר הלקוחות המרבי במאגר הכתובות: 10,000.

en	Default maximum number of plans: 20. The maximum number of plans can be increased by Support, upon request. Warning: a high number of plans can slow down optimization considerably.
he	מספר התוכניות המקסימלי המוגדר כברירת מחדל: 20. ניתן להגדיל את מספר התוכניות המרבי על ידי התמיכה, על פי בקשה. אזהרה: מספר גבוה של תוכניות יכול להאט את האופטימיזציה במידה ניכרת.

en	Default maximum number of zones: 20. The maximum number of zones can be increased by Support, upon request.
he	מספר האזורים המקסימלי המוגדר כברירת מחדל: 20. ניתן להגדיל את מספר האזורים המרבי על ידי תמיכה, על פי בקשה.

en	Maximum number of avoidance zones: 20. This limit cannot be overridden.
he	המספר המרבי של אזורי הימנעות: 20. לא ניתן לעקוף מגבלה זו.

en	Default maximum number of vehicle configurations: 1. The maximum number of vehicle configurations can be increased by Support, upon request.
he	מספר תצורות רכב ברירת מחדל מקסימאלי: 1. ניתן להגדיל את המספר המרבי של תצורות הרכב באמצעות תמיכה, על פי בקשה.

en	Maximum number of vehicles: according to your subscription. You can ask Support for a new quote to increase your number of vehicles. You can activate/deactivate a vehicle according to your needs or constraints.
he	מספר כלי רכב מרבי: בהתאם למנוי שלך. אתה יכול לבקש מהתמיכה הצעת מחיר חדשה כדי להגדיל את מספר הרכבים שלך. באפשרותך להפעיל / להשבית רכב על פי צרכיך או האילוצים שלך.